<https://www.cs.umd.edu/~gasarch/MUFFINBOOK/PROOFREAD.pdf>

M | S | Method | α

---------------------------------------

6 | 5 | FC | = 2//5

7 | 5 | FC | = 1//3

8 | 5 | FC | = 2//5

9 | 5 | FC | = 2//5

10 | 5 | trivial | = 1

11 | 5 | INT | = 13//30

12 | 5 | FC | = 2//5

13 | 5 | FC | = 13//30

14 | 5 | FC | = 11//25

15 | 5 | trivial | = 1

16 | 5 | FC | = 16//35

17 | 5 | FC | = 13//30

18 | 5 | FC | = 9//20

19 | 5 | FC | = 16//35

20 | 5 | trivial | = 1

21 | 5 | FC | = 7//15

22 | 5 | FC | = 9//20

23 | 5 | FC | = 23//50

24 | 5 | FC | = 7//15

25 | 5 | trivial | = 1

26 | 5 | FC | = 26//55

27 | 5 | FC | = 23//50

28 | 5 | FC | = 7//15

29 | 5 | FC | = 26//55

30 | 5 | trivial | = 1

31 | 5 | FC | = 31//65

32 | 5 | FC | = 7//15

33 | 5 | FC | = 33//70

34 | 5 | FC | = 31//65

35 | 5 | trivial | = 1

36 | 5 | FC | = 12//25

37 | 5 | FC | = 33//70

38 | 5 | FC | = 19//40

39 | 5 | FC | = 12//25

40 | 5 | trivial | = 1

41 | 5 | FC | = 41//85

42 | 5 | FC | = 19//40

43 | 5 | FC | = 43//90

44 | 5 | FC | = 41//85

45 | 5 | trivial | = 1

46 | 5 | FC | = 46//95

47 | 5 | FC | = 43//90

48 | 5 | FC | = 12//25

49 | 5 | FC | = 46//95

50 | 5 | trivial | = 1

51 | 5 | FC | = 17//35

52 | 5 | FC | = 12//25

53 | 5 | FC | = 53//110

54 | 5 | FC | = 17//35

55 | 5 | trivial | = 1

56 | 5 | FC | = 56//115

57 | 5 | FC | = 53//110

58 | 5 | FC | = 29//60

59 | 5 | FC | = 56//115

60 | 5 | trivial | = 1

61 | 5 | FC | = 61//125

62 | 5 | FC | = 29//60

63 | 5 | FC | = 63//130

64 | 5 | FC | = 61//125

65 | 5 | trivial | = 1

66 | 5 | FC | = 22//45

67 | 5 | FC | = 63//130

68 | 5 | FC | = 17//35

69 | 5 | FC | = 22//45

70 | 5 | trivial | = 1

7 | 6 | INT | = 1//3

8 | 6 | FC | = 1//3

9 | 6 | FC | = 1//2

10 | 6 | FC | = 5//12

11 | 6 | FC | = 7//18

12 | 6 | trivial | = 1

13 | 6 | FC | = 13//30

14 | 6 | FC | = 5//12

15 | 6 | FC | = 1//2

16 | 6 | FC | = 4//9

17 | 6 | FC | = 13//30

18 | 6 | trivial | = 1

19 | 6 | FC | = 19//42

20 | 6 | FC | = 4//9

21 | 6 | FC | = 1//2

22 | 6 | FC | = 11//24

23 | 6 | FC | = 19//42

24 | 6 | trivial | = 1

25 | 6 | FC | = 25//54

26 | 6 | FC | = 11//24

27 | 6 | FC | = 1//2

28 | 6 | FC | = 7//15

29 | 6 | FC | = 25//54

30 | 6 | trivial | = 1

31 | 6 | FC | = 31//66

32 | 6 | FC | = 7//15

33 | 6 | FC | = 1//2

34 | 6 | FC | = 17//36

35 | 6 | FC | = 31//66

36 | 6 | trivial | = 1

37 | 6 | FC | = 37//78

38 | 6 | FC | = 17//36

39 | 6 | FC | = 1//2

40 | 6 | FC | = 10//21

41 | 6 | FC | = 37//78

42 | 6 | trivial | = 1

43 | 6 | FC | = 43//90

44 | 6 | FC | = 10//21

45 | 6 | FC | = 1//2

46 | 6 | FC | = 23//48

47 | 6 | FC | = 43//90

48 | 6 | trivial | = 1

49 | 6 | FC | = 49//102

50 | 6 | FC | = 23//48

51 | 6 | FC | = 1//2

52 | 6 | FC | = 13//27

53 | 6 | FC | = 49//102

54 | 6 | trivial | = 1

55 | 6 | FC | = 55//114

56 | 6 | FC | = 13//27

57 | 6 | FC | = 1//2

58 | 6 | FC | = 29//60

59 | 6 | FC | = 55//114

60 | 6 | trivial | = 1

61 | 6 | FC | = 61//126

62 | 6 | FC | = 29//60

63 | 6 | FC | = 1//2

64 | 6 | FC | = 16//33

65 | 6 | FC | = 61//126

66 | 6 | trivial | = 1

67 | 6 | FC | = 67//138

68 | 6 | FC | = 16//33

69 | 6 | FC | = 1//2

70 | 6 | FC | = 35//72

8 | 7 | INT | = 5//14

9 | 7 | FC | = 5//14

10 | 7 | FC | = 1//3

11 | 7 | FC | = 11//28

12 | 7 | FC | = 3//7

13 | 7 | FC | = 8//21

14 | 7 | trivial | = 1

15 | 7 | FC | = 3//7

16 | 7 | FC | = 3//7

17 | 7 | FC | = 11//28

18 | 7 | FC | = 3//7

19 | 7 | INT | = 25//56

20 | 7 | FC | = 3//7

21 | 7 | trivial | = 1

22 | 7 | FC | = 22//49

23 | 7 | FC | = 19//42

24 | 7 | FC | = 3//7

25 | 7 | FC | = 25//56

26 | 7 | FC | = 13//28

27 | 7 | FC | = 22//49

28 | 7 | trivial | = 1

29 | 7 | FC | = 29//63

30 | 7 | FC | = 13//28

31 | 7 | FC | = 25//56

32 | 7 | FC | = 16//35

33 | 7 | FC | = 33//70

34 | 7 | FC | = 29//63

35 | 7 | trivial | = 1

36 | 7 | FC | = 36//77

37 | 7 | FC | = 33//70

38 | 7 | FC | = 16//35

39 | 7 | FC | = 13//28

40 | 7 | FC | = 10//21

41 | 7 | FC | = 36//77

42 | 7 | trivial | = 1

43 | 7 | FC | = 43//91

44 | 7 | FC | = 10//21

45 | 7 | FC | = 13//28

46 | 7 | FC | = 23//49

47 | 7 | FC | = 47//98

48 | 7 | FC | = 43//91

49 | 7 | trivial | = 1

50 | 7 | FC | = 10//21

51 | 7 | FC | = 47//98

52 | 7 | FC | = 23//49

53 | 7 | FC | = 53//112

54 | 7 | FC | = 27//56

55 | 7 | FC | = 10//21

56 | 7 | trivial | = 1

57 | 7 | FC | = 57//119

58 | 7 | FC | = 27//56

59 | 7 | FC | = 53//112

60 | 7 | FC | = 10//21

61 | 7 | FC | = 61//126

62 | 7 | FC | = 57//119

63 | 7 | trivial | = 1

64 | 7 | FC | = 64//133

65 | 7 | FC | = 61//126

66 | 7 | FC | = 10//21

67 | 7 | FC | = 67//140

68 | 7 | FC | = 17//35

69 | 7 | FC | = 64//133

70 | 7 | trivial | = 1

9 | 8 | FC | = 3//8

10 | 8 | FC | = 3//8

11 | 8 | FC | = 1//3

12 | 8 | FC | = 1//2

13 | 8 | FC | = 13//32

14 | 8 | FC | = 5//12

15 | 8 | FC | = 3//8

16 | 8 | trivial | = 1

17 | 8 | FC | = 17//40

18 | 8 | FC | = 7//16

19 | 8 | FC | = 13//32

20 | 8 | FC | = 1//2

21 | 8 | FC | = 7//16

22 | 8 | FC | = 9//20

23 | 8 | FC | = 17//40

24 | 8 | trivial | = 1

25 | 8 | FC | = 25//56

26 | 8 | FC | = 11//24

27 | 8 | FC | = 7//16

28 | 8 | FC | = 1//2

29 | 8 | FC | = 29//64

30 | 8 | FC | = 13//28

31 | 8 | FC | = 25//56

32 | 8 | trivial | = 1

33 | 8 | FC | = 11//24

34 | 8 | FC | = 15//32

35 | 8 | FC | = 29//64

36 | 8 | FC | = 1//2

37 | 8 | FC | = 37//80

38 | 8 | FC | = 17//36

39 | 8 | FC | = 11//24

40 | 8 | trivial | = 1

41 | 8 | FC | = 41//88

42 | 8 | FC | = 19//40

43 | 8 | FC | = 37//80

44 | 8 | FC | = 1//2

45 | 8 | FC | = 15//32

46 | 8 | FC | = 21//44

47 | 8 | FC | = 41//88

48 | 8 | trivial | = 1

49 | 8 | FC | = 49//104

50 | 8 | FC | = 23//48

51 | 8 | FC | = 15//32

52 | 8 | FC | = 1//2

53 | 8 | FC | = 53//112

54 | 8 | FC | = 25//52

55 | 8 | FC | = 49//104

56 | 8 | trivial | = 1

57 | 8 | FC | = 19//40

58 | 8 | FC | = 27//56

59 | 8 | FC | = 53//112

60 | 8 | FC | = 1//2

61 | 8 | FC | = 61//128

62 | 8 | FC | = 29//60

63 | 8 | FC | = 19//40

64 | 8 | trivial | = 1

65 | 8 | FC | = 65//136

66 | 8 | FC | = 31//64

67 | 8 | FC | = 61//128

68 | 8 | FC | = 1//2

69 | 8 | FC | = 23//48

70 | 8 | FC | = 33//68

10 | 9 | INT | = 1//3

11 | 9 | INT | = 13//36

12 | 9 | FC | = 1//3

13 | 9 | FC | = 1//3

14 | 9 | FC | = 7//18

15 | 9 | FC | = 5//12

16 | 9 | FC | = 11//27

17 | 9 | FC | = 10//27

18 | 9 | trivial | = 1

19 | 9 | FC | = 19//45

20 | 9 | FC | = 4//9

21 | 9 | FC | = 5//12

22 | 9 | FC | = 7//18

23 | 9 | FC | = 23//54

24 | 9 | FC | = 4//9

25 | 9 | FC | = 4//9

26 | 9 | FC | = 19//45

27 | 9 | trivial | = 1

28 | 9 | FC | = 4//9

29 | 9 | INT | = 41//90

30 | 9 | FC | = 4//9

31 | 9 | FC | = 23//54

32 | 9 | FC | = 4//9

33 | 9 | FC | = 11//24

34 | 9 | FC | = 29//63

35 | 9 | FC | = 4//9

36 | 9 | trivial | = 1

37 | 9 | FC | = 37//81

38 | 9 | INT | = 59//126

39 | 9 | FC | = 11//24

40 | 9 | FC | = 4//9

41 | 9 | FC | = 41//90

42 | 9 | FC | = 7//15

43 | 9 | FC | = 38//81

44 | 9 | FC | = 37//81

45 | 9 | trivial | = 1

46 | 9 | FC | = 46//99

47 | 9 | INT | = 37//78

48 | 9 | FC | = 7//15

49 | 9 | FC | = 41//90

50 | 9 | FC | = 25//54

51 | 9 | FC | = 17//36

52 | 9 | FC | = 47//99

53 | 9 | FC | = 46//99

54 | 9 | trivial | = 1

55 | 9 | FC | = 55//117

56 | 9 | FC | = 56//117

57 | 9 | FC | = 17//36

58 | 9 | FC | = 25//54

59 | 9 | FC | = 59//126

60 | 9 | FC | = 10//21

61 | 9 | FC | = 56//117

62 | 9 | FC | = 55//117

63 | 9 | trivial | = 1

64 | 9 | FC | = 64//135

65 | 9 | FC | = 13//27

66 | 9 | FC | = 10//21

67 | 9 | FC | = 59//126

68 | 9 | FC | = 17//36

69 | 9 | FC | = 23//48

70 | 9 | FC | = 13//27

11 | 10 | INT | = 7//20

12 | 10 | FC | = 2//5

13 | 10 | FC | = 7//20

14 | 10 | FC | = 1//3

15 | 10 | FC | = 1//2

16 | 10 | FC | = 2//5

17 | 10 | INT | = 2//5

18 | 10 | FC | = 2//5

19 | 10 | FC | = 11//30

20 | 10 | trivial | = 1

21 | 10 | FC | = 21//50

22 | 10 | INT | = 13//30

23 | 10 | FC | = 17//40

24 | 10 | FC | = 2//5

25 | 10 | FC | = 1//2

26 | 10 | FC | = 13//30

27 | 10 | FC | = 9//20

28 | 10 | FC | = 11//25

29 | 10 | FC | = 21//50

30 | 10 | trivial | = 1

31 | 10 | FC | = 31//70

32 | 10 | FC | = 16//35

33 | 10 | FC | = 9//20

34 | 10 | FC | = 13//30

35 | 10 | FC | = 1//2

36 | 10 | FC | = 9//20

37 | 10 | FC | = 37//80

38 | 10 | FC | = 16//35

39 | 10 | FC | = 31//70

40 | 10 | trivial | = 1

41 | 10 | FC | = 41//90

42 | 10 | FC | = 7//15

43 | 10 | FC | = 37//80

44 | 10 | FC | = 9//20

45 | 10 | FC | = 1//2

46 | 10 | FC | = 23//50

47 | 10 | FC | = 47//100

48 | 10 | FC | = 7//15

49 | 10 | FC | = 41//90

50 | 10 | trivial | = 1

51 | 10 | FC | = 51//110

52 | 10 | FC | = 26//55

53 | 10 | FC | = 47//100

54 | 10 | FC | = 23//50

55 | 10 | FC | = 1//2

56 | 10 | FC | = 7//15

57 | 10 | FC | = 19//40

58 | 10 | FC | = 26//55

59 | 10 | FC | = 51//110

60 | 10 | trivial | = 1

61 | 10 | FC | = 61//130

62 | 10 | FC | = 31//65

63 | 10 | FC | = 19//40

64 | 10 | FC | = 7//15

65 | 10 | FC | = 1//2

66 | 10 | FC | = 33//70

67 | 10 | FC | = 67//140

68 | 10 | FC | = 31//65

69 | 10 | FC | = 61//130

70 | 10 | trivial | = 1

12 | 11 | FC | = 4//11

13 | 11 | INT | = 1//3

14 | 11 | FC | = 4//11

15 | 11 | FC | = 1//3

16 | 11 | FC | = 1//3

17 | 11 | FC | = 17//44

18 | 11 | FC | = 9//22

19 | 11 | INT | = 9//22

20 | 11 | FC | = 13//33

21 | 11 | FC | = 4//11

22 | 11 | trivial | = 1

23 | 11 | FC | = 23//55

24 | 11 | INT | = 19//44

25 | 11 | FC | = 19//44

26 | 11 | FC | = 9//22

27 | 11 | FC | = 17//44

28 | 11 | FC | = 14//33

29 | 11 | FC | = 29//66

30 | 11 | FC | = 5//11

31 | 11 | FC | = 24//55

32 | 11 | FC | = 23//55

33 | 11 | trivial | = 1

34 | 11 | FC | = 34//77

35 | 11 | FC | = 5//11

36 | 11 | FC | = 5//11

37 | 11 | FC | = 29//66

38 | 11 | FC | = 14//33

39 | 11 | FC | = 39//88

40 | 11 | FC | = 5//11

41 | 11 | INT | = 61//132

42 | 11 | FC | = 5//11

43 | 11 | FC | = 34//77

44 | 11 | trivial | = 1

45 | 11 | FC | = 5//11

46 | 11 | FC | = 46//99

47 | 11 | FC | = 41//88

48 | 11 | FC | = 5//11

49 | 11 | FC | = 39//88

50 | 11 | FC | = 5//11

51 | 11 | FC | = 51//110

52 | 11 | INT | = 83//176

53 | 11 | FC | = 46//99

54 | 11 | FC | = 5//11

55 | 11 | trivial | = 1

56 | 11 | FC | = 56//121

57 | 11 | FC | = 57//121

58 | 11 | FC | = 26//55

59 | 11 | FC | = 51//110

60 | 11 | FC | = 5//11

61 | 11 | FC | = 61//132

62 | 11 | FC | = 31//66

63 | 11 | FC | = 21//44

64 | 11 | FC | = 57//121

65 | 11 | FC | = 56//121

66 | 11 | trivial | = 1

67 | 11 | FC | = 67//143

68 | 11 | FC | = 68//143

69 | 11 | FC | = 21//44

70 | 11 | FC | = 31//66

13 | 12 | FC | ≤ 13//36

14 | 12 | INT | = 1//3

15 | 12 | FC | = 3//8

16 | 12 | FC | = 1//3

17 | 12 | FC | = 1//3

18 | 12 | FC | = 1//2

19 | 12 | FC | = 19//48

20 | 12 | FC | = 5//12

21 | 12 | FC | = 5//12

22 | 12 | FC | = 7//18

23 | 12 | FC | = 13//36

24 | 12 | trivial | = 1

25 | 12 | FC | = 5//12

26 | 12 | FC | = 13//30

27 | 12 | FC | = 7//16

28 | 12 | FC | = 5//12

29 | 12 | FC | = 19//48

30 | 12 | FC | = 1//2

31 | 12 | FC | = 31//72

32 | 12 | FC | = 4//9

33 | 12 | FC | = 9//20

34 | 12 | FC | = 13//30

35 | 12 | FC | = 5//12

36 | 12 | trivial | = 1

37 | 12 | FC | = 37//84

38 | 12 | FC | = 19//42

39 | 12 | FC | = 11//24

40 | 12 | FC | = 4//9

41 | 12 | FC | = 31//72

42 | 12 | FC | = 1//2

43 | 12 | FC | = 43//96

44 | 12 | FC | = 11//24

45 | 12 | FC | = 13//28

46 | 12 | FC | = 19//42

47 | 12 | FC | = 37//84

48 | 12 | trivial | = 1

49 | 12 | FC | = 49//108

50 | 12 | FC | = 25//54

51 | 12 | FC | = 15//32

52 | 12 | FC | = 11//24

53 | 12 | FC | = 43//96

54 | 12 | FC | = 1//2

55 | 12 | FC | = 11//24

56 | 12 | FC | = 7//15

57 | 12 | FC | = 17//36

58 | 12 | FC | = 25//54

59 | 12 | FC | = 49//108

60 | 12 | trivial | = 1

61 | 12 | FC | = 61//132

62 | 12 | FC | = 31//66

63 | 12 | FC | = 19//40

64 | 12 | FC | = 7//15

65 | 12 | FC | = 11//24

66 | 12 | FC | = 1//2

67 | 12 | FC | = 67//144

68 | 12 | FC | = 17//36

69 | 12 | FC | = 21//44

70 | 12 | FC | = 31//66

14 | 13 | HBM | = 9//26

15 | 13 | INT | = 9//26

16 | 13 | INT | = 14//39

17 | 13 | FC | = 9//26

18 | 13 | FC | = 1//3

19 | 13 | FC | = 1//3

20 | 13 | FC | = 5//13

21 | 13 | FC | = 21//52

22 | 13 | INT | = 21//52

23 | 13 | FC | ≤ 16//39

24 | 13 | FC | = 5//13

25 | 13 | FC | = 14//39

26 | 13 | trivial | = 1

27 | 13 | FC | = 27//65

28 | 13 | FC | = 28//65

29 | 13 | INT | = 45//104

30 | 13 | FC | = 11//26

31 | 13 | FC | = 21//52

32 | 13 | FC | = 5//13

33 | 13 | FC | = 11//26

34 | 13 | FC | = 17//39

35 | 13 | INT | = 64//143

36 | 13 | FC | = 29//65

37 | 13 | FC | = 28//65

38 | 13 | FC | = 27//65

39 | 13 | trivial | = 1

40 | 13 | FC | = 40//91

41 | 13 | FC | = 41//91

42 | 13 | FC | = 6//13

43 | 13 | FC | = 35//78

44 | 13 | FC | = 17//39

45 | 13 | FC | = 11//26

46 | 13 | FC | = 23//52

47 | 13 | FC | = 47//104

48 | 13 | FC | = 6//13

49 | 13 | FC | = 6//13

50 | 13 | FC | = 41//91

51 | 13 | FC | = 40//91

52 | 13 | trivial | = 1

53 | 13 | FC | = 53//117

54 | 13 | FC | = 6//13

55 | 13 | INT | = 85//182

56 | 13 | FC | = 6//13

57 | 13 | FC | = 47//104

58 | 13 | FC | = 23//52

59 | 13 | FC | = 59//130

60 | 13 | FC | = 6//13

61 | 13 | FC | = 61//130

62 | 13 | FC | = 55//117

63 | 13 | FC | = 6//13

64 | 13 | FC | = 53//117

65 | 13 | trivial | = 1

66 | 13 | FC | = 6//13

67 | 13 | FC | = 67//143

68 | 13 | INT | = 37//78

69 | 13 | FC | = 61//130

70 | 13 | FC | = 6//13

15 | 14 | FC | = 5//14

16 | 14 | INT | = 5//14

17 | 14 | INT | = 5//14

18 | 14 | FC | = 5//14

19 | 14 | FC | = 1//3

20 | 14 | FC | = 1//3

21 | 14 | FC | = 1//2

22 | 14 | FC | = 11//28

23 | 14 | FC | ≤ 23//56

24 | 14 | FC | = 3//7

25 | 14 | FC | = 17//42

26 | 14 | FC | = 8//21

27 | 14 | FC | = 5//14

28 | 14 | trivial | = 1

29 | 14 | FC | = 29//70

30 | 14 | FC | = 3//7

31 | 14 | INT | = 3//7

32 | 14 | FC | = 3//7

33 | 14 | FC | = 23//56

34 | 14 | FC | = 11//28

35 | 14 | FC | = 1//2

36 | 14 | FC | = 3//7

37 | 14 | FC | = 37//84

38 | 14 | INT | = 25//56

39 | 14 | FC | = 31//70

40 | 14 | FC | = 3//7

41 | 14 | FC | = 29//70

42 | 14 | trivial | = 1

43 | 14 | FC | = 43//98

44 | 14 | FC | = 22//49

45 | 14 | INT | = 16//35

46 | 14 | FC | = 19//42

47 | 14 | FC | = 37//84

48 | 14 | FC | = 3//7

49 | 14 | FC | = 1//2

50 | 14 | FC | = 25//56

51 | 14 | FC | = 51//112

52 | 14 | FC | = 13//28

53 | 14 | FC | = 45//98

54 | 14 | FC | = 22//49

55 | 14 | FC | = 43//98

56 | 14 | trivial | = 1

57 | 14 | FC | = 19//42

58 | 14 | FC | = 29//63

59 | 14 | INT | = 131//280

60 | 14 | FC | = 13//28

61 | 14 | FC | = 51//112

62 | 14 | FC | = 25//56

63 | 14 | FC | = 1//2

64 | 14 | FC | = 16//35

65 | 14 | FC | = 13//28

66 | 14 | FC | = 33//70

67 | 14 | FC | = 59//126

68 | 14 | FC | = 29//63

69 | 14 | FC | = 19//42

70 | 14 | trivial | = 1

16 | 15 | FC | ≤ 16//45

17 | 15 | INT | = 7//20

18 | 15 | FC | = 2//5

19 | 15 | INT | ≤ 9//25

20 | 15 | FC | = 1//3

21 | 15 | FC | = 1//3

22 | 15 | FC | = 1//3

23 | 15 | FC | = 23//60

24 | 15 | FC | = 2//5

25 | 15 | FC | = 5//12

26 | 15 | INT | = 37//90

27 | 15 | FC | = 2//5

28 | 15 | FC | = 17//45

29 | 15 | FC | = 16//45

30 | 15 | trivial | = 1

31 | 15 | FC | = 31//75

32 | 15 | FC | = 32//75

33 | 15 | INT | = 13//30

34 | 15 | FC | = 13//30

35 | 15 | FC | = 5//12

36 | 15 | FC | = 2//5

37 | 15 | FC | = 23//60

38 | 15 | FC | = 19//45

39 | 15 | FC | = 13//30

40 | 15 | FC | = 4//9

41 | 15 | INT | = 67//150

42 | 15 | FC | = 11//25

43 | 15 | FC | = 32//75

44 | 15 | FC | = 31//75

45 | 15 | trivial | = 1

46 | 15 | FC | = 46//105

47 | 15 | FC | = 47//105

48 | 15 | FC | = 16//35

49 | 15 | FC | = 41//90

50 | 15 | FC | = 4//9

51 | 15 | FC | = 13//30

52 | 15 | FC | = 19//45

53 | 15 | FC | = 53//120

54 | 15 | FC | = 9//20

55 | 15 | FC | = 11//24

56 | 15 | FC | = 7//15

57 | 15 | FC | = 16//35

58 | 15 | FC | = 47//105

59 | 15 | FC | = 46//105

60 | 15 | trivial | = 1

61 | 15 | FC | = 61//135

62 | 15 | FC | = 62//135

63 | 15 | FC | = 7//15

64 | 15 | FC | = 7//15

65 | 15 | FC | = 11//24

66 | 15 | FC | = 9//20

67 | 15 | FC | = 53//120

68 | 15 | FC | = 34//75

69 | 15 | FC | = 23//50

70 | 15 | FC | = 7//15

17 | 16 | HBM | = 11//32

18 | 16 | FC | = 3//8

19 | 16 | INT | = 1//3

20 | 16 | FC | = 3//8

21 | 16 | FC | = 11//32

22 | 16 | FC | = 1//3

23 | 16 | FC | = 1//3

24 | 16 | FC | = 1//2

25 | 16 | FC | = 25//64

26 | 16 | FC | = 13//32

27 | 16 | INT | = 13//32

28 | 16 | FC | = 5//12

29 | 16 | FC | = 19//48

30 | 16 | FC | = 3//8

31 | 16 | FC | = 17//48

32 | 16 | trivial | = 1

33 | 16 | FC | = 33//80

34 | 16 | FC | = 17//40

35 | 16 | FC | = 7//16

36 | 16 | FC | = 7//16

37 | 16 | FC | = 27//64

38 | 16 | FC | = 13//32

39 | 16 | FC | = 25//64

40 | 16 | FC | = 1//2

41 | 16 | FC | = 41//96

42 | 16 | FC | = 7//16

43 | 16 | FC | ≤ 43//96

44 | 16 | FC | = 9//20

45 | 16 | FC | = 7//16

46 | 16 | FC | = 17//40

47 | 16 | FC | = 33//80

48 | 16 | trivial | = 1

49 | 16 | FC | = 7//16

50 | 16 | FC | = 25//56

51 | 16 | FC | = 51//112

52 | 16 | FC | = 11//24

53 | 16 | FC | = 43//96

54 | 16 | FC | = 7//16

55 | 16 | FC | = 41//96

56 | 16 | FC | = 1//2

57 | 16 | FC | = 57//128

58 | 16 | FC | = 29//64

59 | 16 | FC | = 59//128

60 | 16 | FC | = 13//28

61 | 16 | FC | = 51//112

62 | 16 | FC | = 25//56

63 | 16 | FC | = 7//16

64 | 16 | trivial | = 1

65 | 16 | FC | = 65//144

66 | 16 | FC | = 11//24

67 | 16 | FC | = 67//144

68 | 16 | FC | = 15//32

69 | 16 | FC | = 59//128

70 | 16 | FC | = 29//64

18 | 17 | FC | = 6//17

19 | 17 | INT | = 1//3

20 | 17 | INT | = 1//3

21 | 17 | INT | = 6//17

22 | 17 | FC | = 6//17

23 | 17 | FC | = 1//3

24 | 17 | FC | = 1//3

25 | 17 | FC | = 1//3

26 | 17 | FC | = 13//34

27 | 17 | FC | = 27//68

28 | 17 | FC | = 7//17

29 | 17 | INT | = 27//68

30 | 17 | FC | = 7//17

31 | 17 | FC | = 20//51

32 | 17 | FC | = 19//51

33 | 17 | FC | = 6//17

34 | 17 | trivial | = 1

35 | 17 | FC | = 7//17

36 | 17 | FC | = 36//85

37 | 17 | INT | = 59//136

38 | 17 | INT | = 59//136

39 | 17 | FC | = 29//68

40 | 17 | FC | = 7//17

41 | 17 | FC | = 27//68

42 | 17 | FC | = 13//34

43 | 17 | FC | = 43//102

44 | 17 | FC | = 22//51

45 | 17 | FC | = 15//34

46 | 17 | INT | = 61//136

47 | 17 | FC | ≤ 38//85

48 | 17 | FC | = 37//85

49 | 17 | FC | = 36//85

50 | 17 | FC | = 7//17

51 | 17 | trivial | = 1

52 | 17 | FC | = 52//119

53 | 17 | FC | = 53//119

54 | 17 | FC | = 54//119

55 | 17 | INT | = 31//68

56 | 17 | FC | = 23//51

57 | 17 | FC | = 15//34

58 | 17 | FC | = 22//51

59 | 17 | FC | = 43//102

60 | 17 | FC | = 15//34

61 | 17 | FC | = 61//136

62 | 17 | FC | = 31//68

63 | 17 | FC | ≤ 63//136

64 | 17 | FC | = 55//119

65 | 17 | FC | = 54//119

66 | 17 | FC | = 53//119

67 | 17 | FC | = 52//119

68 | 17 | trivial | = 1

69 | 17 | FC | = 23//51

70 | 17 | FC | = 70//153

19 | 18 | FC | ≤ 19//54

20 | 18 | INT | = 1//3

21 | 18 | INT | = 1//3

22 | 18 | INT | = 13//36

23 | 18 | FC | ≤ 13//36

24 | 18 | FC | = 1//3

25 | 18 | FC | = 1//3

26 | 18 | FC | = 1//3

27 | 18 | FC | = 1//2

28 | 18 | FC | = 7//18

29 | 18 | FC | = 29//72

30 | 18 | FC | = 5//12

31 | 18 | INT | = 11//27

32 | 18 | FC | = 11//27

33 | 18 | FC | = 7//18

34 | 18 | FC | = 10//27

35 | 18 | FC | = 19//54

36 | 18 | trivial | = 1

37 | 18 | FC | = 37//90

38 | 18 | FC | = 19//45

39 | 18 | FC | = 13//30

40 | 18 | FC | = 4//9

41 | 18 | FC | = 31//72

42 | 18 | FC | = 5//12

43 | 18 | FC | = 29//72

44 | 18 | FC | = 7//18

45 | 18 | FC | = 1//2

46 | 18 | FC | = 23//54

47 | 18 | FC | = 47//108

48 | 18 | FC | = 4//9

49 | 18 | INT | = 4//9

50 | 18 | FC | = 4//9

51 | 18 | FC | = 13//30

52 | 18 | FC | = 19//45

53 | 18 | FC | = 37//90

54 | 18 | trivial | = 1

55 | 18 | FC | = 55//126

56 | 18 | FC | = 4//9

57 | 18 | FC | = 19//42

58 | 18 | INT | = 41//90

59 | 18 | FC | = 49//108

60 | 18 | FC | = 4//9

61 | 18 | FC | = 47//108

62 | 18 | FC | = 23//54

63 | 18 | FC | = 1//2

64 | 18 | FC | = 4//9

65 | 18 | FC | = 65//144

66 | 18 | FC | = 11//24

67 | 18 | INT | = 25//54

68 | 18 | FC | = 29//63

69 | 18 | FC | = 19//42

70 | 18 | FC | = 4//9

20 | 19 | HBM | = 13//38

21 | 19 | INT | = 13//38

22 | 19 | INT | = 13//38

23 | 19 | INT | = 27//76

24 | 19 | INT | ≤ 34//95

25 | 19 | FC | = 13//38

26 | 19 | FC | = 1//3

27 | 19 | FC | = 1//3

28 | 19 | FC | = 1//3

29 | 19 | FC | = 29//76

30 | 19 | FC | = 15//38

31 | 19 | FC | ≤ 31//76

32 | 19 | INT | = 31//76

33 | 19 | INT | = 47//114

34 | 19 | FC | = 23//57

35 | 19 | FC | = 22//57

36 | 19 | FC | = 7//19

37 | 19 | FC | = 20//57

38 | 19 | trivial | = 1

39 | 19 | FC | = 39//95

40 | 19 | FC | = 8//19

41 | 19 | FC | ≤ 41//95

42 | 19 | INT | = 49//114

43 | 19 | FC | ≤ 33//76

44 | 19 | FC | = 8//19

45 | 19 | FC | = 31//76

46 | 19 | FC | = 15//38

47 | 19 | FC | = 29//76

48 | 19 | FC | = 8//19

49 | 19 | FC | = 49//114

50 | 19 | FC | = 25//57

51 | 19 | FC | = 17//38

52 | 19 | INT | = 17//38

53 | 19 | FC | = 42//95

54 | 19 | FC | = 41//95

55 | 19 | FC | = 8//19

56 | 19 | FC | = 39//95

57 | 19 | trivial | = 1

58 | 19 | FC | = 58//133

59 | 19 | FC | = 59//133

60 | 19 | FC | = 60//133

61 | 19 | INT | = 313//684

62 | 19 | FC | = 26//57

63 | 19 | FC | = 17//38

64 | 19 | FC | = 25//57

65 | 19 | FC | = 49//114

66 | 19 | FC | = 8//19

67 | 19 | FC | = 67//152

68 | 19 | FC | = 17//38

69 | 19 | FC | = 69//152

70 | 19 | FC | = 35//76

21 | 20 | FC | = 7//20

22 | 20 | INT | = 7//20

23 | 20 | INT | = 7//20

24 | 20 | FC | = 2//5

25 | 20 | FC | = 3//8

26 | 20 | FC | = 7//20

27 | 20 | FC | = 1//3

28 | 20 | FC | = 1//3

29 | 20 | FC | = 1//3

30 | 20 | FC | = 1//2

31 | 20 | FC | = 31//80

32 | 20 | FC | = 2//5

33 | 20 | INT | ≤ 41//100

34 | 20 | INT | = 2//5

35 | 20 | FC | = 5//12

36 | 20 | FC | = 2//5

37 | 20 | FC | = 23//60

38 | 20 | FC | = 11//30

39 | 20 | FC | = 7//20

40 | 20 | trivial | = 1

41 | 20 | FC | = 41//100

42 | 20 | FC | = 21//50

43 | 20 | FC | = 43//100

44 | 20 | INT | = 13//30

45 | 20 | FC | = 7//16

46 | 20 | FC | = 17//40

47 | 20 | FC | = 33//80

48 | 20 | FC | = 2//5

49 | 20 | FC | = 31//80

50 | 20 | FC | = 1//2

51 | 20 | FC | = 17//40

52 | 20 | FC | = 13//30

53 | 20 | FC | = 53//120

54 | 20 | FC | = 9//20

55 | 20 | FC | = 9//20

56 | 20 | FC | = 11//25

57 | 20 | FC | = 43//100

58 | 20 | FC | = 21//50

59 | 20 | FC | = 41//100

60 | 20 | trivial | = 1

61 | 20 | FC | = 61//140

62 | 20 | FC | = 31//70

63 | 20 | FC | = 9//20

64 | 20 | FC | = 16//35

65 | 20 | FC | = 11//24

66 | 20 | FC | = 9//20

67 | 20 | FC | = 53//120

68 | 20 | FC | = 13//30

69 | 20 | FC | = 17//40

70 | 20 | FC | = 1//2

22 | 21 | FC | ≤ 22//63

23 | 21 | EBM | = 29//84

24 | 21 | INT | = 5//14

25 | 21 | INT | = 1//3

26 | 21 | INT | = 22//63

27 | 21 | FC | = 5//14

28 | 21 | FC | = 1//3

29 | 21 | FC | = 1//3

30 | 21 | FC | = 1//3

31 | 21 | FC | = 1//3

32 | 21 | FC | = 8//21

33 | 21 | FC | = 11//28

34 | 21 | FC | = 17//42

35 | 21 | FC | = 5//12

36 | 21 | FC | = 3//7

37 | 21 | INT | ≤ 23//56

38 | 21 | FC | = 25//63

39 | 21 | FC | = 8//21

40 | 21 | FC | = 23//63

41 | 21 | FC | = 22//63

42 | 21 | trivial | = 1

43 | 21 | FC | = 43//105

44 | 21 | FC | = 44//105

45 | 21 | FC | = 3//7

46 | 21 | INT | = 73//168

47 | 21 | INT | = 73//168

48 | 21 | FC | = 3//7

49 | 21 | FC | = 5//12

50 | 21 | FC | = 17//42

51 | 21 | FC | = 11//28

52 | 21 | FC | = 8//21

53 | 21 | FC | = 53//126

54 | 21 | FC | = 3//7

55 | 21 | FC | = 55//126

56 | 21 | FC | = 4//9

57 | 21 | INT | = 25//56

58 | 21 | FC | ≤ 47//105

59 | 21 | FC | = 46//105

60 | 21 | FC | = 3//7

61 | 21 | FC | = 44//105

62 | 21 | FC | = 43//105

63 | 21 | trivial | = 1

64 | 21 | FC | = 64//147

65 | 21 | FC | = 65//147

66 | 21 | FC | = 22//49

67 | 21 | FC | ≤ 67//147

68 | 21 | INT | = 115//252

69 | 21 | FC | = 19//42

70 | 21 | FC | = 4//9

23 | 22 | HBM | = 15//44

24 | 22 | FC | = 4//11

25 | 22 | HBM | = 23//66

26 | 22 | INT | = 1//3

27 | 22 | INT | = 4//11

28 | 22 | FC | = 4//11

29 | 22 | FC | = 15//44

30 | 22 | FC | = 1//3

31 | 22 | FC | = 1//3

32 | 22 | FC | = 1//3

33 | 22 | FC | = 1//2

34 | 22 | FC | = 17//44

35 | 22 | FC | = 35//88

36 | 22 | FC | = 9//22

37 | 22 | INT | = 9//22

38 | 22 | INT | = 9//22

39 | 22 | FC | = 9//22

40 | 22 | FC | = 13//33

41 | 22 | FC | = 25//66

42 | 22 | FC | = 4//11

43 | 22 | FC | = 23//66

44 | 22 | trivial | = 1

45 | 22 | FC | = 9//22

46 | 22 | FC | = 23//55

47 | 22 | FC | = 47//110

48 | 22 | INT | = 19//44

49 | 22 | INT | = 19//44

50 | 22 | FC | = 19//44

51 | 22 | FC | = 37//88

52 | 22 | FC | = 9//22

53 | 22 | FC | = 35//88

54 | 22 | FC | = 17//44

55 | 22 | FC | = 1//2

56 | 22 | FC | = 14//33

57 | 22 | FC | = 19//44

58 | 22 | FC | = 29//66

59 | 22 | FC | ≤ 59//132

60 | 22 | FC | = 5//11

61 | 22 | FC | = 49//110

62 | 22 | FC | = 24//55

63 | 22 | FC | = 47//110

64 | 22 | FC | = 23//55

65 | 22 | FC | = 9//22

66 | 22 | trivial | = 1

67 | 22 | FC | = 67//154

68 | 22 | FC | = 34//77

69 | 22 | FC | = 69//154

70 | 22 | FC | = 5//11

24 | 23 | FC | = 8//23

25 | 23 | EBM | = 1//3

26 | 23 | INT | = 8//23

27 | 23 | INT | = 1//3

28 | 23 | INT | = 33//92

29 | 23 | INT | ≤ 41//115

30 | 23 | FC | = 8//23

31 | 23 | FC | = 1//3

32 | 23 | FC | = 1//3

33 | 23 | FC | = 1//3

34 | 23 | FC | = 1//3

35 | 23 | FC | = 35//92

36 | 23 | FC | = 9//23

37 | 23 | FC | = 37//92

38 | 23 | INT | = 47//115

39 | 23 | INT | = 37//92

40 | 23 | INT | = 19//46

41 | 23 | FC | ≤ 28//69

42 | 23 | FC | = 9//23

43 | 23 | FC | = 26//69

44 | 23 | FC | = 25//69

45 | 23 | FC | = 8//23

46 | 23 | trivial | = 1

47 | 23 | FC | = 47//115

48 | 23 | FC | = 48//115

49 | 23 | FC | = 49//115

50 | 23 | FC | = 10//23

51 | 23 | INT | = 59//138

52 | 23 | FC | = 10//23

53 | 23 | FC | = 39//92

54 | 23 | FC | = 19//46

55 | 23 | FC | = 37//92

56 | 23 | FC | = 9//23

57 | 23 | FC | = 35//92

58 | 23 | FC | = 29//69

59 | 23 | FC | = 59//138

60 | 23 | FC | = 10//23

61 | 23 | FC | = 61//138

62 | 23 | INT | = 113//253

63 | 23 | INT | = 103//230

64 | 23 | FC | = 51//115

65 | 23 | FC | = 10//23

66 | 23 | FC | = 49//115

67 | 23 | FC | = 48//115

68 | 23 | FC | = 47//115

69 | 23 | trivial | = 1

70 | 23 | FC | = 10//23

25 | 24 | FC | ≤ 25//72

26 | 24 | FC | ≤ 13//36

27 | 24 | FC | = 3//8

28 | 24 | INT | = 1//3

29 | 24 | INT | = 17//48

30 | 24 | FC | = 3//8

31 | 24 | FC | ≤ 17//48

32 | 24 | FC | = 1//3

33 | 24 | FC | = 1//3

34 | 24 | FC | = 1//3

35 | 24 | FC | = 1//3

36 | 24 | FC | = 1//2

37 | 24 | FC | = 37//96

38 | 24 | FC | = 19//48

39 | 24 | FC | = 13//32

40 | 24 | FC | = 5//12

41 | 24 | INT | = 19//48

42 | 24 | FC | = 5//12

43 | 24 | FC | = 29//72

44 | 24 | FC | = 7//18

45 | 24 | FC | = 3//8

46 | 24 | FC | = 13//36

47 | 24 | FC | = 25//72

48 | 24 | trivial | = 1

49 | 24 | FC | = 49//120

50 | 24 | FC | = 5//12

51 | 24 | FC | = 17//40

52 | 24 | FC | = 13//30

53 | 24 | INT | = 31//72

54 | 24 | FC | = 7//16

55 | 24 | FC | = 41//96

56 | 24 | FC | = 5//12

57 | 24 | FC | = 13//32

58 | 24 | FC | = 19//48

59 | 24 | FC | = 37//96

60 | 24 | FC | = 1//2

61 | 24 | FC | = 61//144

62 | 24 | FC | = 31//72

63 | 24 | FC | = 7//16

64 | 24 | FC | = 4//9

65 | 24 | INT | = 43//96

66 | 24 | FC | = 9//20

67 | 24 | FC | = 53//120

68 | 24 | FC | = 13//30

69 | 24 | FC | = 17//40

70 | 24 | FC | = 5//12

26 | 25 | HBM | = 17//50

27 | 25 | EBM | = 17//50

28 | 25 | INT | = 1//3

29 | 25 | INT | = 17//50

30 | 25 | FC | = 2//5

31 | 25 | INT | = 26//75

32 | 25 | FC | ≤ 9//25

33 | 25 | FC | = 17//50

34 | 25 | FC | = 1//3

35 | 25 | FC | = 1//3

36 | 25 | FC | = 1//3

37 | 25 | FC | = 1//3

38 | 25 | FC | = 19//50

39 | 25 | FC | = 39//100

40 | 25 | FC | = 2//5

41 | 25 | FC | ≤ 41//100

42 | 25 | INT | = 41//100

43 | 25 | INT | = 61//150

44 | 25 | INT | = 41//100

45 | 25 | FC | = 2//5

46 | 25 | FC | = 29//75

47 | 25 | FC | = 28//75

48 | 25 | FC | = 9//25

49 | 25 | FC | = 26//75

50 | 25 | trivial | = 1

51 | 25 | FC | = 51//125

52 | 25 | FC | = 52//125

53 | 25 | FC | = 53//125

54 | 25 | FC | ≤ 54//125

55 | 25 | INT | = 13//30

56 | 25 | INT | = 87//200

57 | 25 | FC | = 43//100

58 | 25 | FC | = 21//50

59 | 25 | FC | = 41//100

60 | 25 | FC | = 2//5

61 | 25 | FC | = 39//100

62 | 25 | FC | = 19//50

63 | 25 | FC | = 21//50

64 | 25 | FC | = 32//75

65 | 25 | FC | = 13//30

66 | 25 | FC | = 11//25

67 | 25 | FC | ≤ 67//150

68 | 25 | INT | = 89//200

69 | 25 | FC | ≤ 56//125

70 | 25 | FC | = 11//25

27 | 26 | FC | = 9//26

28 | 26 | FC | ≤ 14//39

29 | 26 | INT | = 1//3

30 | 26 | INT | = 9//26

31 | 26 | INT | = 1//3

32 | 26 | INT | = 14//39

33 | 26 | INT | ≤ 47//130

34 | 26 | FC | = 9//26

35 | 26 | FC | = 1//3

36 | 26 | FC | = 1//3

37 | 26 | FC | = 1//3

38 | 26 | FC | = 1//3

39 | 26 | FC | = 1//2

40 | 26 | FC | = 5//13

41 | 26 | FC | = 41//104

42 | 26 | FC | = 21//52

43 | 26 | INT | = 53//130

44 | 26 | INT | = 21//52

45 | 26 | INT | = 16//39

46 | 26 | FC | ≤ 16//39

47 | 26 | FC | = 31//78

48 | 26 | FC | = 5//13

49 | 26 | FC | = 29//78

50 | 26 | FC | = 14//39

51 | 26 | FC | = 9//26

52 | 26 | trivial | = 1

53 | 26 | FC | = 53//130

54 | 26 | FC | = 27//65

55 | 26 | FC | = 11//26

56 | 26 | FC | = 28//65

57 | 26 | INT | = 181//416

58 | 26 | INT | = 45//104

59 | 26 | FC | ≤ 45//104

60 | 26 | FC | = 11//26

61 | 26 | FC | = 43//104

62 | 26 | FC | = 21//52

63 | 26 | FC | = 41//104

64 | 26 | FC | = 5//13

65 | 26 | FC | = 1//2

66 | 26 | FC | = 11//26

67 | 26 | FC | = 67//156

68 | 26 | FC | = 17//39

69 | 26 | FC | = 23//52

70 | 26 | INT | = 64//143

28 | 27 | FC | ≤ 28//81

29 | 27 | EBM | = 37//108

30 | 27 | INT | = 1//3

31 | 27 | HBM | ≤ 47//135

32 | 27 | INT | = 1//3

33 | 27 | INT | = 13//36

34 | 27 | INT | = 16//45

35 | 27 | FC | ≤ 19//54

36 | 27 | FC | = 1//3

37 | 27 | FC | = 1//3

38 | 27 | FC | = 1//3

39 | 27 | FC | = 1//3

40 | 27 | FC | = 1//3

41 | 27 | FC | = 41//108

42 | 27 | FC | = 7//18

43 | 27 | FC | = 43//108

44 | 27 | FC | = 11//27

45 | 27 | FC | = 5//12

46 | 27 | INT | = 43//108

47 | 27 | INT | = 89//216

48 | 27 | FC | = 11//27

49 | 27 | FC | = 32//81

50 | 27 | FC | = 31//81

51 | 27 | FC | = 10//27

52 | 27 | FC | = 29//81

53 | 27 | FC | = 28//81

54 | 27 | trivial | = 1

55 | 27 | FC | = 11//27

56 | 27 | FC | = 56//135

57 | 27 | FC | = 19//45

58 | 27 | FC | = 58//135

59 | 27 | INT | = 31//72

60 | 27 | FC | = 4//9

61 | 27 | INT | ≤ 43//99

62 | 27 | FC | = 23//54

63 | 27 | FC | = 5//12

64 | 27 | FC | = 11//27

65 | 27 | FC | = 43//108

66 | 27 | FC | = 7//18

67 | 27 | FC | = 41//108

68 | 27 | FC | = 34//81

69 | 27 | FC | = 23//54

70 | 27 | FC | = 35//81

29 | 28 | HBM | = 19//56

30 | 28 | FC | = 5//14

31 | 28 | INT | = 19//56

32 | 28 | INT | = 5//14

33 | 28 | INT | = 1//3

34 | 28 | INT | = 5//14

35 | 28 | FC | = 3//8

36 | 28 | FC | = 5//14

37 | 28 | FC | = 19//56

38 | 28 | FC | = 1//3

39 | 28 | FC | = 1//3

40 | 28 | FC | = 1//3

41 | 28 | FC | = 1//3

42 | 28 | FC | = 1//2

43 | 28 | FC | = 43//112

44 | 28 | FC | = 11//28

45 | 28 | FC | = 45//112

46 | 28 | FC | ≤ 23//56

47 | 28 | INT | = 23//56

48 | 28 | FC | = 3//7

49 | 28 | FC | = 5//12

50 | 28 | FC | = 17//42

51 | 28 | FC | = 11//28

52 | 28 | FC | = 8//21

53 | 28 | FC | = 31//84

54 | 28 | FC | = 5//14

55 | 28 | FC | = 29//84

56 | 28 | trivial | = 1

57 | 28 | FC | = 57//140

58 | 28 | FC | = 29//70

59 | 28 | FC | = 59//140

60 | 28 | FC | = 3//7

61 | 28 | INT | = 97//224

62 | 28 | INT | = 3//7

63 | 28 | FC | = 7//16

64 | 28 | FC | = 3//7

65 | 28 | FC | = 47//112

66 | 28 | FC | = 23//56

67 | 28 | FC | = 45//112

68 | 28 | FC | = 11//28

69 | 28 | FC | = 43//112

70 | 28 | FC | = 1//2

30 | 29 | FC | = 10//29

31 | 29 | EBM | = 1//3

32 | 29 | INT | = 10//29

33 | 29 | HBM | = 10//29

34 | 29 | INT | = 1//3

35 | 29 | INT | = 41//116

36 | 29 | INT | = 10//29

37 | 29 | FC | ≤ 21//58

38 | 29 | FC | = 10//29

39 | 29 | FC | = 1//3

40 | 29 | FC | = 1//3

41 | 29 | FC | = 1//3

42 | 29 | FC | = 1//3

43 | 29 | FC | = 1//3

44 | 29 | FC | = 11//29

45 | 29 | FC | = 45//116

46 | 29 | FC | = 23//58

47 | 29 | FC | ≤ 47//116

48 | 29 | INT | = 59//145

49 | 29 | INT | = 47//116

50 | 29 | INT | = 71//174

51 | 29 | INT | = 95//232

52 | 29 | FC | = 35//87

53 | 29 | FC | = 34//87

54 | 29 | FC | = 11//29

55 | 29 | FC | = 32//87

56 | 29 | FC | = 31//87

57 | 29 | FC | = 10//29

58 | 29 | trivial | = 1

59 | 29 | FC | = 59//145

60 | 29 | FC | = 12//29

61 | 29 | FC | = 61//145

62 | 29 | FC | = 62//145

63 | 29 | FC | ≤ 63//145

64 | 29 | INT | = 25//58

65 | 29 | INT | = 101//232

66 | 29 | FC | = 25//58

67 | 29 | FC | = 49//116

68 | 29 | FC | = 12//29

69 | 29 | FC | = 47//116

70 | 29 | FC | = 23//58

31 | 30 | FC | ≤ 31//90

32 | 30 | FC | ≤ 16//45

33 | 30 | INT | = 7//20

34 | 30 | INT | = 7//20

35 | 30 | INT | = 1//3

36 | 30 | FC | = 2//5

37 | 30 | INT | = 16//45

38 | 30 | INT | ≤ 9//25

39 | 30 | FC | = 7//20

40 | 30 | FC | = 1//3

41 | 30 | FC | = 1//3

42 | 30 | FC | = 1//3

43 | 30 | FC | = 1//3

44 | 30 | FC | = 1//3

45 | 30 | FC | = 1//2

46 | 30 | FC | = 23//60

47 | 30 | FC | = 47//120

48 | 30 | FC | = 2//5

49 | 30 | FC | ≤ 49//120

50 | 30 | FC | = 5//12

51 | 30 | INT | = 2//5

52 | 30 | INT | = 37//90

53 | 30 | FC | ≤ 37//90

54 | 30 | FC | = 2//5

55 | 30 | FC | = 7//18

56 | 30 | FC | = 17//45

57 | 30 | FC | = 11//30

58 | 30 | FC | = 16//45

59 | 30 | FC | = 31//90

60 | 30 | trivial | = 1

61 | 30 | FC | = 61//150

62 | 30 | FC | = 31//75

63 | 30 | FC | = 21//50

64 | 30 | FC | = 32//75

65 | 30 | FC | = 13//30

66 | 30 | INT | = 13//30

67 | 30 | INT | = 13//30

68 | 30 | FC | = 13//30

69 | 30 | FC | = 17//40

70 | 30 | FC | = 5//12

32 | 31 | HBM | = 21//62

33 | 31 | EBM | = 21//62

34 | 31 | HBM | = 32//93

35 | 31 | INT | = 43//124

36 | 31 | INT | = 21//62

37 | 31 | INT | = 1//3

38 | 31 | HBM | = 11//31

39 | 31 | INT | = 11//31

40 | 31 | FC | ≤ 11//31

41 | 31 | FC | = 21//62

42 | 31 | FC | = 1//3

43 | 31 | FC | = 1//3

44 | 31 | FC | = 1//3

45 | 31 | FC | = 1//3

46 | 31 | FC | = 1//3

47 | 31 | FC | = 47//124

48 | 31 | FC | = 12//31

49 | 31 | FC | = 49//124

50 | 31 | FC | = 25//62

51 | 31 | FC | ≤ 51//124

52 | 31 | INT | ≤ 51//124

53 | 31 | INT | = 49//124

54 | 31 | INT | = 51//124

55 | 31 | FC | ≤ 38//93

56 | 31 | FC | = 37//93

57 | 31 | FC | = 12//31

58 | 31 | FC | = 35//93

59 | 31 | FC | = 34//93

60 | 31 | FC | = 11//31

61 | 31 | FC | = 32//93

62 | 31 | trivial | = 1

63 | 31 | FC | = 63//155

64 | 31 | FC | = 64//155

65 | 31 | FC | = 13//31

66 | 31 | FC | = 66//155

67 | 31 | FC | ≤ 67//155

68 | 31 | INT | = 27//62

69 | 31 | INT | = 107//248

70 | 31 | INT | = 148//341

33 | 32 | FC | = 11//32

34 | 32 | FC | ≤ 17//48

35 | 32 | EBM | = 11//32

36 | 32 | FC | = 3//8

37 | 32 | INT | = 11//32

38 | 32 | INT | = 1//3

39 | 32 | INT | = 23//64

40 | 32 | FC | = 3//8

41 | 32 | FC | ≤ 23//64

42 | 32 | FC | = 11//32

43 | 32 | FC | = 1//3

44 | 32 | FC | = 1//3

45 | 32 | FC | = 1//3

46 | 32 | FC | = 1//3

47 | 32 | FC | = 1//3

48 | 32 | FC | = 1//2

49 | 32 | FC | = 49//128

50 | 32 | FC | = 25//64

51 | 32 | FC | = 51//128

52 | 32 | FC | = 13//32

53 | 32 | INT | = 13//32

54 | 32 | INT | = 13//32

55 | 32 | INT | = 13//32

56 | 32 | FC | = 5//12

57 | 32 | FC | = 13//32

58 | 32 | FC | = 19//48

59 | 32 | FC | = 37//96

60 | 32 | FC | = 3//8

61 | 32 | FC | = 35//96

62 | 32 | FC | = 17//48

63 | 32 | FC | = 11//32

64 | 32 | trivial | = 1

65 | 32 | FC | = 13//32

66 | 32 | FC | = 33//80

67 | 32 | FC | = 67//160

68 | 32 | FC | = 17//40

69 | 32 | FC | ≤ 69//160

70 | 32 | FC | = 7//16

34 | 33 | FC | ≤ 34//99

35 | 33 | EBM | = 15//44

36 | 33 | FC | = 4//11

37 | 33 | INT | = 1//3

38 | 33 | INT | ≤ 23//66

39 | 33 | INT | = 1//3

40 | 33 | INT | = 47//132

41 | 33 | INT | = 34//99

42 | 33 | FC | = 4//11

43 | 33 | FC | ≤ 23//66

44 | 33 | FC | = 1//3

45 | 33 | FC | = 1//3

46 | 33 | FC | = 1//3

47 | 33 | FC | = 1//3

48 | 33 | FC | = 1//3

49 | 33 | FC | = 1//3

50 | 33 | FC | = 25//66

51 | 33 | FC | = 17//44

52 | 33 | FC | = 13//33

53 | 33 | FC | = 53//132

54 | 33 | FC | = 9//22

55 | 33 | FC | = 5//12

56 | 33 | INT | = 53//132

57 | 33 | INT | = 9//22

58 | 33 | INT | = 9//22

59 | 33 | FC | ≤ 40//99

60 | 33 | FC | = 13//33

61 | 33 | FC | = 38//99

62 | 33 | FC | = 37//99

63 | 33 | FC | = 4//11

64 | 33 | FC | = 35//99

65 | 33 | FC | = 34//99

66 | 33 | trivial | = 1

67 | 33 | FC | = 67//165

68 | 33 | FC | = 68//165

69 | 33 | FC | = 23//55

70 | 33 | FC | = 14//33

35 | 34 | HBM | = 23//68

36 | 34 | FC | = 6//17

37 | 34 | EBM | = 1//3

38 | 34 | INT | = 1//3

39 | 34 | HBM | ≤ 59//170

40 | 34 | INT | = 1//3

41 | 34 | INT | = 6//17

42 | 34 | INT | = 6//17

43 | 34 | INT | ≤ 61//170

44 | 34 | FC | = 6//17

45 | 34 | FC | = 23//68

46 | 34 | FC | = 1//3

47 | 34 | FC | = 1//3

48 | 34 | FC | = 1//3

49 | 34 | FC | = 1//3

50 | 34 | FC | = 1//3

51 | 34 | FC | = 1//2

52 | 34 | FC | = 13//34

53 | 34 | FC | = 53//136

54 | 34 | FC | = 27//68

55 | 34 | FC | ≤ 55//136

56 | 34 | FC | = 7//17

57 | 34 | INT | = 7//17

58 | 34 | INT | = 27//68

59 | 34 | INT | = 7//17

60 | 34 | FC | = 7//17

61 | 34 | FC | = 41//102

62 | 34 | FC | = 20//51

63 | 34 | FC | = 13//34

64 | 34 | FC | = 19//51

65 | 34 | FC | = 37//102

66 | 34 | FC | = 6//17

67 | 34 | FC | = 35//102

68 | 34 | trivial | = 1

69 | 34 | FC | = 69//170

70 | 34 | FC | = 7//17

36 | 35 | FC | = 12//35

37 | 35 | EBM | = 1//3

38 | 35 | EBM | = 1//3

39 | 35 | INT | = 1//3

40 | 35 | INT | = 5//14

41 | 35 | INT | = 1//3

42 | 35 | FC | = 2//5

43 | 35 | HBM | = 5//14

44 | 35 | INT | = 62//175

45 | 35 | FC | = 5//14

46 | 35 | FC | = 12//35

47 | 35 | FC | = 1//3

48 | 35 | FC | = 1//3

49 | 35 | FC | = 1//3

50 | 35 | FC | = 1//3

51 | 35 | FC | = 1//3

52 | 35 | FC | = 1//3

53 | 35 | FC | = 53//140

54 | 35 | FC | = 27//70

55 | 35 | FC | = 11//28

56 | 35 | FC | = 2//5

57 | 35 | FC | ≤ 57//140

58 | 35 | INT | = 71//175

59 | 35 | INT | = 57//140

60 | 35 | FC | = 3//7

61 | 35 | INT | = 23//56

62 | 35 | FC | ≤ 43//105

63 | 35 | FC | = 2//5

64 | 35 | FC | = 41//105

65 | 35 | FC | = 8//21

66 | 35 | FC | = 13//35

67 | 35 | FC | = 38//105

68 | 35 | FC | = 37//105

69 | 35 | FC | = 12//35

70 | 35 | trivial | = 1

37 | 36 | FC | ≤ 37//108

38 | 36 | FC | ≤ 19//54

39 | 36 | FC | ≤ 13//36

40 | 36 | INT | = 1//3

41 | 36 | HBM | = 37//108

42 | 36 | INT | = 1//3

43 | 36 | INT | = 1//3

44 | 36 | INT | = 13//36

45 | 36 | FC | = 3//8

46 | 36 | FC | ≤ 13//36

47 | 36 | FC | ≤ 25//72

48 | 36 | FC | = 1//3

49 | 36 | FC | = 1//3

50 | 36 | FC | = 1//3

51 | 36 | FC | = 1//3

52 | 36 | FC | = 1//3

53 | 36 | FC | = 1//3

54 | 36 | FC | = 1//2

55 | 36 | FC | = 55//144

56 | 36 | FC | = 7//18

57 | 36 | FC | = 19//48

58 | 36 | FC | = 29//72

59 | 36 | FC | ≤ 59//144

60 | 36 | FC | = 5//12

61 | 36 | INT | = 29//72

62 | 36 | INT | = 11//27

63 | 36 | FC | = 5//12

64 | 36 | FC | = 11//27

65 | 36 | FC | = 43//108

66 | 36 | FC | = 7//18

67 | 36 | FC | = 41//108

68 | 36 | FC | = 10//27

69 | 36 | FC | = 13//36

70 | 36 | FC | = 19//54

38 | 37 | HBM | = 25//74

39 | 37 | EBM | = 25//74

40 | 37 | EBM | = 25//74

41 | 37 | INT | = 25//74

42 | 37 | INT | = 13//37

43 | 37 | INT | = 25//74

44 | 37 | INT | = 1//3

45 | 37 | INT | = 53//148

46 | 37 | INT | = 38//111

47 | 37 | INT | ≤ 67//185

48 | 37 | FC | ≤ 13//37

49 | 37 | FC | = 25//74

50 | 37 | FC | = 1//3

51 | 37 | FC | = 1//3

52 | 37 | FC | = 1//3

53 | 37 | FC | = 1//3

54 | 37 | FC | = 1//3

55 | 37 | FC | = 1//3

56 | 37 | FC | = 14//37

57 | 37 | FC | = 57//148

58 | 37 | FC | = 29//74

59 | 37 | FC | = 59//148

60 | 37 | FC | = 15//37

61 | 37 | INT | ≤ 76//185

62 | 37 | INT | ≤ 137//333

63 | 37 | INT | = 59//148

64 | 37 | INT | = 91//222

65 | 37 | INT | = 121//296

66 | 37 | FC | = 15//37

67 | 37 | FC | = 44//111

68 | 37 | FC | = 43//111

69 | 37 | FC | = 14//37

70 | 37 | FC | = 41//111

39 | 38 | FC | = 13//38

40 | 38 | FC | ≤ 20//57

41 | 38 | EBM | = 13//38

42 | 38 | INT | = 13//38

43 | 38 | INT | = 53//152

44 | 38 | INT | = 13//38

45 | 38 | INT | = 1//3

46 | 38 | INT | = 27//76

47 | 38 | INT | = 20//57

48 | 38 | INT | ≤ 34//95

49 | 38 | FC | ≤ 27//76

50 | 38 | FC | = 13//38

51 | 38 | FC | = 1//3

52 | 38 | FC | = 1//3

53 | 38 | FC | = 1//3

54 | 38 | FC | = 1//3

55 | 38 | FC | = 1//3

56 | 38 | FC | = 1//3

57 | 38 | FC | = 1//2

58 | 38 | FC | = 29//76

59 | 38 | FC | = 59//152

60 | 38 | FC | = 15//38

61 | 38 | FC | = 61//152

62 | 38 | FC | ≤ 31//76

63 | 38 | INT | = 77//190

64 | 38 | INT | = 31//76

65 | 38 | INT | = 15//38

66 | 38 | INT | = 47//114

67 | 38 | INT | ≤ 125//304

68 | 38 | FC | = 23//57

69 | 38 | FC | = 15//38

70 | 38 | FC | = 22//57

40 | 39 | FC | ≤ 40//117

41 | 39 | EBM | = 53//156

42 | 39 | FC | ≤ 14//39

43 | 39 | HBM | ≤ 67//195

44 | 39 | INT | = 9//26

45 | 39 | INT | = 9//26

46 | 39 | INT | = 1//3

47 | 39 | INT | = 55//156

48 | 39 | INT | = 14//39

49 | 39 | INT | = 23//65

50 | 39 | FC | ≤ 14//39

51 | 39 | FC | = 9//26

52 | 39 | FC | = 1//3

53 | 39 | FC | = 1//3

54 | 39 | FC | = 1//3

55 | 39 | FC | = 1//3

56 | 39 | FC | = 1//3

57 | 39 | FC | = 1//3

58 | 39 | FC | = 1//3

59 | 39 | FC | = 59//156

60 | 39 | FC | = 5//13

61 | 39 | FC | = 61//156

62 | 39 | FC | = 31//78

63 | 39 | FC | = 21//52

64 | 39 | FC | ≤ 16//39

65 | 39 | FC | = 5//12

66 | 39 | INT | = 21//52

67 | 39 | INT | = 95//234

68 | 39 | INT | = 16//39

69 | 39 | FC | ≤ 16//39

70 | 39 | FC | = 47//117

41 | 40 | HBM | = 27//80

42 | 40 | FC | = 7//20

43 | 40 | HBM | = 41//120

44 | 40 | INT | = 7//20

45 | 40 | FC | = 3//8

46 | 40 | INT | = 7//20

47 | 40 | INT | = 1//3

48 | 40 | FC | = 2//5

49 | 40 | HBM | = 57//160

50 | 40 | FC | = 3//8

51 | 40 | FC | ≤ 29//80

52 | 40 | FC | = 7//20

53 | 40 | FC | = 27//80

54 | 40 | FC | = 1//3

55 | 40 | FC | = 1//3

56 | 40 | FC | = 1//3

57 | 40 | FC | = 1//3

58 | 40 | FC | = 1//3

59 | 40 | FC | = 1//3

60 | 40 | FC | = 1//2

61 | 40 | FC | = 61//160

62 | 40 | FC | = 31//80

63 | 40 | FC | = 63//160

64 | 40 | FC | = 2//5

65 | 40 | FC | = 13//32

66 | 40 | INT | ≤ 41//100

67 | 40 | INT | ≤ 37//90

68 | 40 | INT | = 2//5

69 | 40 | INT | = 49//120

70 | 40 | FC | = 5//12

42 | 41 | FC | = 14//41

43 | 41 | EBM | = 1//3

44 | 41 | EBM | = 14//41

45 | 41 | HBM | = 14//41

46 | 41 | INT | = 1//3

47 | 41 | HBM | ≤ 71//205

48 | 41 | INT | = 1//3

49 | 41 | INT | = 1//3

50 | 41 | INT | ≤ 59//164

51 | 41 | INT | = 14//41

52 | 41 | INT | ≤ 74//205

53 | 41 | FC | ≤ 29//82

54 | 41 | FC | = 14//41

55 | 41 | FC | = 1//3

56 | 41 | FC | = 1//3

57 | 41 | FC | = 1//3

58 | 41 | FC | = 1//3

59 | 41 | FC | = 1//3

60 | 41 | FC | = 1//3

61 | 41 | FC | = 1//3

62 | 41 | FC | = 31//82

63 | 41 | FC | = 63//164

64 | 41 | FC | = 16//41

65 | 41 | FC | = 65//164

66 | 41 | FC | = 33//82

67 | 41 | FC | ≤ 67//164

68 | 41 | INT | = 83//205

69 | 41 | INT | = 67//164

70 | 41 | INT | = 65//164

43 | 42 | FC | ≤ 43//126

44 | 42 | FC | ≤ 22//63

45 | 42 | FC | = 5//14

46 | 42 | EBM | = 29//84

47 | 42 | INT | = 1//3

48 | 42 | INT | = 5//14

49 | 42 | INT | = 1//3

50 | 42 | INT | = 1//3

51 | 42 | INT | = 5//14

52 | 42 | INT | = 22//63

53 | 42 | INT | = 5//14

54 | 42 | FC | = 5//14

55 | 42 | FC | ≤ 29//84

56 | 42 | FC | = 1//3

57 | 42 | FC | = 1//3

58 | 42 | FC | = 1//3

59 | 42 | FC | = 1//3

60 | 42 | FC | = 1//3

61 | 42 | FC | = 1//3

62 | 42 | FC | = 1//3

63 | 42 | FC | = 1//2

64 | 42 | FC | = 8//21

65 | 42 | FC | = 65//168

66 | 42 | FC | = 11//28

67 | 42 | FC | = 67//168

68 | 42 | FC | = 17//42

69 | 42 | FC | ≤ 23//56

70 | 42 | FC | = 5//12

44 | 43 | HBM | = 29//86

45 | 43 | EBM | = 29//86

46 | 43 | EBM | = 1//3

47 | 43 | EBM | = 59//172

48 | 43 | INT | = 1//3

49 | 43 | HBM | = 44//129

50 | 43 | INT | = 29//86

51 | 43 | INT | = 1//3

52 | 43 | INT | = 61//172

53 | 43 | INT | ≤ 46//129

54 | 43 | INT | = 76//215

55 | 43 | FC | ≤ 31//86

56 | 43 | FC | ≤ 15//43

57 | 43 | FC | = 29//86

58 | 43 | FC | = 1//3

59 | 43 | FC | = 1//3

60 | 43 | FC | = 1//3

61 | 43 | FC | = 1//3

62 | 43 | FC | = 1//3

63 | 43 | FC | = 1//3

64 | 43 | FC | = 1//3

65 | 43 | FC | = 65//172

66 | 43 | FC | = 33//86

67 | 43 | FC | = 67//172

68 | 43 | FC | = 17//43

69 | 43 | FC | = 69//172

70 | 43 | FC | ≤ 35//86

45 | 44 | FC | = 15//44

46 | 44 | FC | ≤ 23//66

47 | 44 | EBM | = 1//3

48 | 44 | FC | = 4//11

49 | 44 | INT | = 1//3

50 | 44 | INT | ≤ 31//88

51 | 44 | INT | = 15//44

52 | 44 | INT | = 1//3

53 | 44 | INT | = 31//88

54 | 44 | INT | = 4//11

55 | 44 | FC | = 3//8

56 | 44 | FC | = 4//11

57 | 44 | FC | ≤ 31//88

58 | 44 | FC | = 15//44

59 | 44 | FC | = 1//3

60 | 44 | FC | = 1//3

61 | 44 | FC | = 1//3

62 | 44 | FC | = 1//3

63 | 44 | FC | = 1//3

64 | 44 | FC | = 1//3

65 | 44 | FC | = 1//3

66 | 44 | FC | = 1//2

67 | 44 | FC | = 67//176

68 | 44 | FC | = 17//44

69 | 44 | FC | = 69//176

70 | 44 | FC | = 35//88

46 | 45 | FC | ≤ 46//135

47 | 45 | EBM | = 61//180

48 | 45 | FC | ≤ 16//45

49 | 45 | EBM | = 1//3

50 | 45 | INT | = 1//3

51 | 45 | INT | = 7//20

52 | 45 | INT | ≤ 31//90

53 | 45 | INT | = 1//3

54 | 45 | FC | = 2//5

55 | 45 | INT | = 13//36

56 | 45 | INT | = 46//135

57 | 45 | INT | ≤ 9//25

58 | 45 | FC | ≤ 16//45

59 | 45 | FC | ≤ 31//90

60 | 45 | FC | = 1//3

61 | 45 | FC | = 1//3

62 | 45 | FC | = 1//3

63 | 45 | FC | = 1//3

64 | 45 | FC | = 1//3

65 | 45 | FC | = 1//3

66 | 45 | FC | = 1//3

67 | 45 | FC | = 1//3

68 | 45 | FC | = 17//45

69 | 45 | FC | = 23//60

70 | 45 | FC | = 7//18

47 | 46 | HBM | = 31//92

48 | 46 | FC | = 8//23

49 | 46 | EBM | = 31//92

50 | 46 | EBM | = 1//3

51 | 46 | INT | = 31//92

52 | 46 | INT | = 8//23

53 | 46 | INT | ≤ 8//23

54 | 46 | INT | = 1//3

55 | 46 | INT | = 1//3

56 | 46 | INT | = 33//92

57 | 46 | INT | = 8//23

58 | 46 | INT | ≤ 41//115

59 | 46 | FC | ≤ 33//92

60 | 46 | FC | = 8//23

61 | 46 | FC | = 31//92

62 | 46 | FC | = 1//3

63 | 46 | FC | = 1//3

64 | 46 | FC | = 1//3

65 | 46 | FC | = 1//3

66 | 46 | FC | = 1//3

67 | 46 | FC | = 1//3

68 | 46 | FC | = 1//3

69 | 46 | FC | = 1//2

70 | 46 | FC | = 35//92

48 | 47 | FC | = 16//47

49 | 47 | EBM | = 1//3

50 | 47 | EBM | = 16//47

51 | 47 | EBM | = 1//3

52 | 47 | INT | = 16//47

53 | 47 | INT | = 65//188

54 | 47 | HBM | ≤ 82//235

55 | 47 | INT | = 1//3

56 | 47 | INT | = 1//3

57 | 47 | INT | = 67//188

58 | 47 | INT | = 50//141

59 | 47 | INT | = 83//235

60 | 47 | FC | ≤ 17//47

61 | 47 | FC | ≤ 33//94

62 | 47 | FC | = 16//47

63 | 47 | FC | = 1//3

64 | 47 | FC | = 1//3

65 | 47 | FC | = 1//3

66 | 47 | FC | = 1//3

67 | 47 | FC | = 1//3

68 | 47 | FC | = 1//3

69 | 47 | FC | = 1//3

70 | 47 | FC | = 1//3

49 | 48 | FC | ≤ 49//144

50 | 48 | FC | ≤ 25//72

51 | 48 | FC | ≤ 17//48

52 | 48 | FC | ≤ 13//36

53 | 48 | INT | ≤ 11//32

54 | 48 | FC | = 3//8

55 | 48 | HBM | = 83//240

56 | 48 | INT | = 1//3

57 | 48 | INT | = 1//3

58 | 48 | INT | = 17//48

59 | 48 | HBM | = 103//288

60 | 48 | FC | = 3//8

61 | 48 | INT | ≤ 29//80

62 | 48 | FC | ≤ 17//48

63 | 48 | FC | = 11//32

64 | 48 | FC | = 1//3

65 | 48 | FC | = 1//3

66 | 48 | FC | = 1//3

67 | 48 | FC | = 1//3

68 | 48 | FC | = 1//3

69 | 48 | FC | = 1//3

70 | 48 | FC | = 1//3

50 | 49 | HBM | = 33//98

51 | 49 | EBM | = 33//98

52 | 49 | HBM | = 50//147

53 | 49 | EBM | = 33//98

54 | 49 | HBM | ≤ 12//35

55 | 49 | INT | = 1//3

56 | 49 | INT | = 5//14

57 | 49 | INT | = 33//98

58 | 49 | INT | = 1//3

59 | 49 | INT | = 69//196

60 | 49 | HBM | = 5//14

61 | 49 | INT | = 50//147

62 | 49 | INT | ≤ 88//245

63 | 49 | FC | = 5//14

64 | 49 | FC | ≤ 17//49

65 | 49 | FC | = 33//98

66 | 49 | FC | = 1//3

67 | 49 | FC | = 1//3

68 | 49 | FC | = 1//3

69 | 49 | FC | = 1//3

70 | 49 | FC | = 1//3

51 | 50 | FC | = 17//50

52 | 50 | FC | ≤ 26//75

53 | 50 | EBM | = 17//50

54 | 50 | EBM | = 17//50

55 | 50 | INT | = 7//20

56 | 50 | INT | = 1//3

57 | 50 | HBM | = 17//50

58 | 50 | INT | = 17//50

59 | 50 | INT | = 1//3

60 | 50 | FC | = 2//5

61 | 50 | INT | = 9//25

62 | 50 | INT | = 26//75

63 | 50 | INT | ≤ 89//250

64 | 50 | FC | ≤ 9//25

65 | 50 | FC | = 7//20

66 | 50 | FC | = 17//50

67 | 50 | FC | = 1//3

68 | 50 | FC | = 1//3

69 | 50 | FC | = 1//3

70 | 50 | FC | = 1//3

52 | 51 | FC | ≤ 52//153

53 | 51 | EBM | = 23//68

54 | 51 | FC | = 6//17

55 | 51 | HBM | ≤ 29//85

56 | 51 | HBM | = 52//153

57 | 51 | INT | = 1//3

58 | 51 | HBM | = 53//153

59 | 51 | INT | ≤ 35//102

60 | 51 | INT | = 1//3

61 | 51 | INT | = 1//3

62 | 51 | INT | = 73//204

63 | 51 | INT | = 6//17

64 | 51 | INT | = 6//17

65 | 51 | FC | ≤ 37//102

66 | 51 | FC | = 6//17

67 | 51 | FC | ≤ 35//102

68 | 51 | FC | = 1//3

69 | 51 | FC | = 1//3

70 | 51 | FC | = 1//3

53 | 52 | HBM | = 35//104

54 | 52 | FC | = 9//26

55 | 52 | EBM | = 1//3

56 | 52 | FC | ≤ 14//39

57 | 52 | EBM | = 9//26

58 | 52 | INT | = 1//3

59 | 52 | HBM | = 9//26

60 | 52 | INT | = 9//26

61 | 52 | INT | = 1//3

62 | 52 | INT | = 1//3

63 | 52 | INT | = 37//104

64 | 52 | INT | = 14//39

65 | 52 | FC | = 3//8

66 | 52 | INT | ≤ 47//130

67 | 52 | FC | ≤ 37//104

68 | 52 | FC | = 9//26

69 | 52 | FC | = 35//104

70 | 52 | FC | = 1//3

54 | 53 | FC | = 18//53

55 | 53 | EBM | = 1//3

56 | 53 | EBM | = 1//3

57 | 53 | HBM | = 18//53

58 | 53 | EBM | = 73//212

59 | 53 | INT | = 1//3

60 | 53 | INT | = 37//106

61 | 53 | INT | ≤ 37//106

62 | 53 | INT | = 1//3

63 | 53 | INT | = 1//3

64 | 53 | INT | = 75//212

65 | 53 | HBM | = 75//212

66 | 53 | INT | = 18//53

67 | 53 | INT | ≤ 19//53

68 | 53 | FC | ≤ 19//53

69 | 53 | FC | ≤ 37//106

70 | 53 | FC | = 18//53

55 | 54 | FC | ≤ 55//162

56 | 54 | FC | ≤ 28//81

57 | 54 | FC | ≤ 19//54

58 | 54 | EBM | = 37//108

59 | 54 | EBM | = 37//108

60 | 54 | INT | = 1//3

61 | 54 | INT | = 25//72

62 | 54 | INT | ≤ 19//54

63 | 54 | INT | = 1//3

64 | 54 | INT | = 1//3

65 | 54 | INT | = 19//54

66 | 54 | INT | = 13//36

67 | 54 | INT | = 28//81

68 | 54 | INT | = 16//45

69 | 54 | FC | ≤ 13//36

70 | 54 | FC | ≤ 19//54

56 | 55 | HBM | = 37//110

57 | 55 | EBM | = 37//110

58 | 55 | EBM | = 37//110

59 | 55 | EBM | = 15//44

60 | 55 | FC | = 4//11

61 | 55 | INT | = 37//110

62 | 55 | INT | = 19//55

63 | 55 | HBM | = 19//55

64 | 55 | INT | = 37//110

65 | 55 | INT | = 1//3

66 | 55 | FC | = 2//5

67 | 55 | INT | ≤ 79//220

68 | 55 | INT | = 58//165

69 | 55 | INT | = 97//275

70 | 55 | FC | = 4//11

57 | 56 | FC | = 19//56

58 | 56 | FC | ≤ 29//84

59 | 56 | EBM | = 19//56

60 | 56 | FC | = 5//14

61 | 56 | EBM | = 1//3

62 | 56 | INT | = 19//56

63 | 56 | FC | = 3//8

64 | 56 | INT | = 5//14

65 | 56 | INT | = 19//56

66 | 56 | INT | = 1//3

67 | 56 | INT | = 1//3

68 | 56 | INT | = 5//14

69 | 56 | INT | = 5//14

70 | 56 | FC | = 3//8

58 | 57 | FC | ≤ 58//171

59 | 57 | EBM | = 77//228

60 | 57 | FC | ≤ 20//57

61 | 57 | EBM | = 1//3

62 | 57 | EBM | = 1//3

63 | 57 | INT | = 13//38

64 | 57 | INT | = 1//3

65 | 57 | HBM | = 58//171

66 | 57 | INT | = 13//38

67 | 57 | INT | = 1//3

68 | 57 | INT | = 1//3

69 | 57 | INT | = 27//76

70 | 57 | HBM | = 61//171

59 | 58 | HBM | = 39//116

60 | 58 | FC | = 10//29

61 | 58 | HBM | = 59//174

62 | 58 | EBM | = 1//3

63 | 58 | EBM | = 1//3

64 | 58 | INT | = 10//29

65 | 58 | INT | = 1//3

66 | 58 | INT | ≤ 41//116

67 | 58 | INT | ≤ 10//29

68 | 58 | INT | = 1//3

69 | 58 | INT | = 1//3

70 | 58 | INT | = 41//116

60 | 59 | FC | = 20//59

61 | 59 | EBM | = 1//3

62 | 59 | EBM | = 20//59

63 | 59 | EBM | = 1//3

64 | 59 | EBM | = 1//3

65 | 59 | HBM | ≤ 101//295

66 | 59 | INT | = 1//3

67 | 59 | HBM | = 41//118

68 | 59 | INT | ≤ 41//118

69 | 59 | INT | = 1//3

70 | 59 | INT | = 1//3

61 | 60 | FC | ≤ 61//180

62 | 60 | FC | ≤ 31//90

63 | 60 | FC | = 7//20

64 | 60 | FC | ≤ 16//45

65 | 60 | FC | ≤ 13//36

66 | 60 | INT | = 7//20

67 | 60 | INT | = 1//3

68 | 60 | INT | = 7//20

69 | 60 | INT | = 7//20

70 | 60 | INT | = 1//3